# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta Estado do Espírito Santo

Av. Largo Emilio David, S/N - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefone:28 99924-8726 CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

*27/02/2025 09:22:49*

|  |  |
| --- | --- |
| *Processo* | ***Pesquisa de Preços Nº 000026/2025 - 18/02/2025 - Processo Nº 000029/2025*** |
| *Fornecedor* |  |
| *CNPJ* |  |
| *Endereço* |  |
| *Contato* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Item*** | ***Código*** | ***Especificação*** | ***Un*** | ***Quant.*** | ***Marca/******modelo*** | ***Valor un*** | ***Valor total*** |
| *01* | *2019* | **COMPUTADOR DESKTOP:** a. Gabinete tipo MFF (Micro Form Factor) ou SFF (Small Form Factor), suportando pelo menos 1 (uma) unidade de armazenamento de 2,5 polegadas podendo ser utilizado na posição vertical ou horizontal sem comprometer o perfeito funcionamento dos componentes internos; possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica; possuir dispositivo físico que gere alerta de abertura de gabinete ao agente de gerenciamento do equipamento. b. Processador: Deve possuir no mínimo 06 núcleos e 12 Threads; Frequência base do Performance-core de 1.60 GHz ou superior; 18 MB de Cache ou superior; Ser de última ou penúltima geração; Possuir pontuação de no mínimo 19.424 pontos comprovados através do site www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php. Deverá possuir processador gráfico integrado; **É obrigatório** **declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;** c. Memória RAM: No mínimo 8GB DDR-4 3.200MHz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento. Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64 GB; d. Armazenamento: Deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade SSD com capacidade de no mínimo 256GB com conexão do tipo M.2 2280 NVMe; e. Placa principal: possuir, no mínimo, 2 (duas) conexões de vídeo digitais sendo HDMI ou DISPLAY PORT; para atender a esta exigência, será aceito uso de adaptador externo, desde que seja do mesmo fabricante do equipamento ofertado, suportando no mínimo 2 (dois) monitores simultaneamente. Deverá ser fornecido todos os cabos necessários para interligação dos 2 (dois) monitores simultâneos. Possuir no mínimo 05 (cinco) portas USB, sendo pelo menos 04 (quatro) no padrão USB 3.0 podendo ser do Tipo A ou versão Tipo-C nativas, **não sendo aceita utilização de hubs, placas ou adaptadores**. Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 onboard. Chip de segurança TPM 2.0. Interface de áudio com entrada de microfone e fone de ouvido (podendo ser a mesma entrada para ambos). f. BIOS e Segurança: Placa mãe e BIOS deverão ser desenvolvidas pelo fabricante do equipamento ou que o fabricante do equipamento possua direitos de copyright sobre esse BIOS, comprovado através de atestado fornecido pelo fabricante do BIOS, declarando o modelo do equipamento e dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware; O BIOS deve possuir o número de série do equipamento. O BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada unidade de armazenamento conectada. g. Fonte automática 100-240V, 50-60Hz com eficiência energética de, no mínimo 87%. l. Sistema operacional licenciado Microsoft Windows 11 Pro PT-BR ou superior. O sistema operacional deve ser pré-instalado pelo **mesmo FABRICANTE do computador**, na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação gravada pelo mesmo FABRICANTE na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do Sistema Operacional, o mesmo instalado em fábrica com software de recovery. Não serão aceitas licenças adquiridas avulsas, instaladas por terceiros. m. O equipamento ofertado deverá possuir **36 (trinta e seis) meses de garantia on-site** prestado pelo mesmo fabricante da marca do equipamento. n. O fabricante deve ser membro do consórcio DMTF (Desktop Management Task Force) pertencente à categoria “Board” ou “LEADERSHIP”. Essa informação será verificada no endereço eletrônico www.dmtf.org/about/list. o. O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria “Promoters”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. Deverão ser apresentados impressos junto à PROPOSTA TÉCNICA catálogo completo dos itens para análise das especificações técnicas, destacando modelo ofertado, componentes, acessórios e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.   | *un* | *01* |  |  |  |
|  *VALOR TOTAL*  |

|  |
| --- |
| **Validade da Proposta: 30 dias** |
|  | **ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:** |
| **Data: / /** |
| **CARIMBO CNPJ** |  |
| **OBSERVAÇÕES:** |
| 1. A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ";
2. DEVERÃO SER APRESENTADOS PROSPECTOS COM ESPECIFICAÇÃO PARA OS LOTES 02, 03 E 04.
3. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS **CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO.**
4. **Prazo e condições de Entrega**: entrega **15 (quinze) DIAS** após envio da Autorização de fornecimento, conforme a demanda da Autarquia.
5. **O prazo do contrato é até 31/12/2025**.
6. **Pagamento: com boleto, 15 dias após a emissão da NF.**
7. **Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega;**
8. - O **. ENDEREÇO DE ENTREGA:** Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES, de segunda a sexta (7 às 15hs)
9. **- CONTATO** : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20.

 **10-** Tel. de contato. **[028] 99930-1695**; E-mail: ***licitacao******saaevalta@gmail.com*** **DEMAIS ESPECIFICAÇÃOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PEDIDO DE ORÇAMENTO.** |

1