# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta Estado do Espírito Santo

Av. Largo Emilio David, S/N - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefone:28 99924-8726 CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

*17/05/2024 08:00:00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Processo* | ***Pesquisa de Preços Nº 000039/2024 – 17/07/2024 - Processo Nº 000087/2024*** | | | | |
| *Fornecedor* |  | | | | |
| *CNPJ* |  | | | | |
| *Endereço* |  | | | | |
| *Contato* |  | | | | |
| Código | Especificações | **Unidade** | **Quantidade** | **Unitário** | **Valor Total** |
|  | MOTOBOMBA CENTRIFUGA 3.0CV TRIFÁSICA Tensão: 220/380V  Potência: 3,0CV  Diâmetro de Sucção: 1.1/2 pol.  Diâmetro de Recalque: 1.1/2 pol.  Diâmetro do Rotor: 129mm  Pressão Máxima: 24 mca  Vazão máxima: 27,6m³/h a 4 mca  Vazão mínima: 3,1m³/h a 22 mca  **Garantia: 1 Ano**  **MARCA/MODELO** | **UNIDADE** | **1** |  |  |
|  | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICO 380V 5CV RELÉ 7-10AChave de Partida Direta Trifásica Trabalho até: 5cv à 380V - Trifásica.Caixa: Termoplástica; Máxima Corrente Nominal Ie: 9A Potência: até 5cv Grau de proteção: IP52 e IP65/66; Acionamento: Liga+Desliga/Reset; Potência kw: 3,7 / Potência hp: 5 Composição - Contator + relé de sobrecarga Fusível Recomendado: 20A Faixa de ajuste do relé de sobrecarga: 7 a 10A Altura base: 18 cm / Largura Base: 10 cm; Profundidade caixa: 10,5 cm / Garantia: 1 AnoMARCA/MODELO | **UNIDADE** | **1** |  |  |
| **Valor Total Geral** | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Validade da Proposta: 30 dias** | | |
|  | | **ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:** |
| **Data:** |
| **CARIMBO CNPJ** |  |
| **OBSERVAÇÕES:** | | |
| 1. A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ"; 2. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS **CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO.** 3. **Prazo e condições de Entrega**: entrega **10 DIAS** após envio da Autorização de fornecimento. 4. **Pagamento: com boleto, 15 dias após a emissão da NF.** 5. **Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega;**   4. **. ENDEREÇO DE ENTREGA:** Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES, de segunda a sexta (7 às 15hs)   1. **CONTATO** : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. 2. Tel. de contato. **[028] 99930-1695**; E-mail: ***licitacao***[***saaevalta@gmail.com***](mailto:saaevalta@gmail.com) | | |

1