# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Largo Emilio David, sn - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefax.:(28) 99930-1695 CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

*30/09/2025 13:49:15*

|  |  |
| --- | --- |
| *Processo* | ***Pesquisa de Preços Nº 00033/2025 -30/09/2025 - Processo Nº 000048/2025*** |
| *Fornecedor* |  |
| *CNPJ* |  |
| *Endereço* |  |
| *Contato* |  |
| Código | Especificações | Unidade | Quantidade | **Unitário** | **Valor Total** |
| 1 - 000003 | Serviço de mão de obra incluindo:Inspeção preventiva:Verificação visual e tátil de todos os mangotes quanto a desgastes, trincas, bolhas, ressecamentos, vazamentos ou abrasões.Verificação dos pontos de fixação, conexões e acoplamentos.Avaliação da integridade dos terminais e abraçadeiras.Manutenção corretiva:Substituição imediata de mangotes hidráulicos danificados ou fora de especificação.Substituição de conexões, terminais ou anéis de vedação com defeito.Limpeza dos pontos de conexão e reaperto conforme torque especificado pelo fabricante.Reabastecimento e sangria do sistema hidráulico, se necessário.Testes e validação:Teste de funcionamento do sistema hidráulico após a substituição ou manutenção dos mangotes.Verificação de pressão, vazamentos e desempenho operacional.Relatórios técnicos:Registro das ações realizadas, peças substituídas e recomendações futuras.Identificação dos mangotes com etiquetas de controle de manutenção (data, tipo e próximo vencimento). | SERV | 01 |  |  |
| 2 - 2252 | TERMINAL FGR UNS ORF X 5/8 | UN | 20 |  |  |
| 3- 2251 | TERMINAL FGR 13/16 INF ORF X 1/2 | UN | 10 |  |  |
| 4- 2253 | MANGOTE HIDRAULICO SAE100 5/8 | METRO | 20 |  |  |
| 5- 2254 | MANGOTE HIDRAULICO SAE100 R2 1/2 | METRO | 10 |  |  |
| **Valor Total Geral** |  |
| **Validade da Proposta: 30 dias** |
| Prazo do Pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto**DA EXECUÇÃO:** 1 - Os serviços serão realizados na ETA de Vargem Alta, na Rod Geraldo Sartório, km1, centro Vargem Alta, ou outro lugar indicado pelo SAAE no raio de 15km;2- A contratação deverá atender aos seguintes requisitos específicos:2.1. Atendimento in loco: A empresa contratada deverá dispor de equipe técnica qualificada e equipamentos adequados para realização dos serviços de manutenção preventiva diretamente no local onde a máquina se encontra, evitando deslocamentos que possam acarretar riscos operacionais ou indisponibilidade prolongada do equipamento.2.2. Agilidade na execução: O serviço deverá ser executado com prioridade e brevidade, de modo a reduzir ao mínimo o tempo de indisponibilidade da retroescavadeira, garantindo a continuidade das atividades operacionais da Autarquia.2.3. Fornecimento de peças e insumos: A contratada deverá estar apta a fornecer os materiais necessários para a manutenção, especialmente o(s) mangote(s) hidráulico(s) compatível(is) com o modelo da máquina, assegurando a qualidade e a durabilidade do serviço prestado.2.4. Garantia técnica: O serviço executado deverá possuir garantia mínima de 90 dias, abrangendo mão de obra e peças utilizadas, conforme legislação vigente.2.5. Conformidade com normas técnicas: Todos os procedimentos deverão seguir as normas técnicas pertinentes (como ABNT e normas de segurança NR-12, quando aplicável), garantindo a integridade do equipamento e a segurança dos operadores.**Demais informações:**Os Serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.* Toda despesa com material, tansporte e entrega deverá correr por conta da própria empresa contratada.
* A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ";
* A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR SEU CONTRATO SOCIAL E AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO.
* Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega;
* ENDEREÇO DE ENTREGA: Rod. Geraldo Sartório, Km 1, Centro , Vargem Alta-ES, ou via correio eletrônico licitacaosaaevalta@gmail.com.
* CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacaosaaevalta@gmail.com
 |
| **CARIMBO CNPJ** | **ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:** |
| **Data: / /** |